**Test odborných znalostí**

***1. Odřezky vzniklé při zpracování dřevotřískových desek***

1. *lze použít k vytápění dílny*
2. *nelze použít k vytápění*
3. *lze použít k vytápění po rozdrcení a slisování do briket*

***2. Kontrola kvality a jakosti se provádí***


1. *průběžně v celém výrobním procesu i u hotového výrobku*
2. *pouze v konečné fázi výroby před balením*
3. *pouze u materiálů vstupujících do výroby*


***3. U konstrukčního spoje na pero a drážku má být drážka hlubší o***

1. *3mm*
2. *2mm*
3. *1mm*

***4. Pojem předmontáž označuje***

1. *přípravu dílců k montáži*
2. *sestavení menších celků např. zásuvky*
3. *nařezání skla do okenního křídla rámu*



***5. Na obrázku vidíte základní řez kmenem, určete jeho název***

1. *radiální řez*
2. *příčný řez*
3. *tangenciální řez*

***6. Při balení demontovaného výrobku musí být lakované dílce***

1. *proloženy hedvábným papírem*
2. *baleny každý zvlášť*
3. *proloženy polystyrénem*

***7. Běžné montážní lepidlo je na bázi***

1. *močoviny*
2. *polyvinylacetátu*
3. *kaučuku*

***8. Předepsané osobní ochranné prostředky***

1. *je povinen zajistit zaměstnavatel*
2. *je povinen uhradit zaměstnanec*
3. *jsou dobrovolné – záleží na domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem*

***9. Na jakou konečnou vlhkost musí být vysušeno řezivo pro truhlářskou výrobu?***

1. *20 – 24 %*
2. *8 – 12 %*
3. *na vlhkosti nezáleží*

***10. Zadní stůl srovnávací frézky je seřízen***

1. *do úrovně nožové hřídele*
2. *do úrovně řezné kružnice*
3. *do úrovně předního stolu*

***11. Výměnu a nastavení nástroje dřevoobráběcích strojů provádí***

1. *obsluha stroje*
2. *údržbář*
3. *vedoucí výroby*

***12. V případě poruchy výrobního zařízení je proveden záznam do technické dokumentace, který má obsahovat***

1. *jméno majitele firmy, datum záznamu a název firmy*
2. *specifikaci poruchy a jméno pracovníka údržby, který má provádět opravu*
3. *datum záznamu, specifikaci poruchy, jméno a podpis pracovníka, který provedl záznam*

***13. Při řezání na kotoučové pile použijete***

1. *ochranné rukavice a sluchátka*
2. *ochranné brýle a rukavice*
3. *ochranné brýle a sluchátka*

***14. Jaké základní části obsahuje technická příprava výroby (TPV)?***

1. *záleží na uvážení výrobce*
2. *hrubý nákres, seznam materiálu k nákupu, způsob balení a dopravy*
3. *výkresovou dokumentaci, kusovník, technologické a výrobní postupy, cenovou kalkulaci*

***15. Pojem antipyrin označuje***

1. *retardér hoření*
2. *ochrannou látku proti plísním a houbám*
3. *ochrannou látku proti hmyzu*

***16. Při práci na dřevoobráběcích strojích***

1. *musíme mít krátké rukávy*
2. *musíme mít upnuté rukávy*
3. *musíme mít volné rukávy*

***17. Jaké druhy výrobků spadají pod pojem stavebně truhlářská výroba?***

1. *lůžkový a sedací nábytek, skříně*
2. *okna, dveře, obložení, podlahy, příčky, schody a vestavné skříně*
3. *regály, policové sestavy, krovy a pergoly*

***18. Pracovník pracující na úkol zaznamenává výsledky své práce***

1. *každý den*
2. *jednou týdně*
3. *nezaznamenává*

***19. Obsluha dřevoobráběcího stroje je povinna provádět***

1. *výměnu opotřebovaných ložisek*
2. *běžnou údržbu*
3. *generální opravy*

***20. Transparentní nátěrová hmota je***

1. *dvousložková*
2. *průhledná*
3. *ekologická*